**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

ЧИСТЫЙ ВИННЫЙ КАМЕНЬ Е336

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Спецификация** |
| Описание | Должно соответствовать Европейской фармакопеи VIII |
| Идентификация | Должно соответствовать Европейской фармакопеи VIII |
| Барий | Должно соответствовать Европейской фармакопеи VIII |
| Вещество (сухая основа) | Мин. 99,5% |
| Потери при сушке | Макс. 0,5% |
| Мышьяк | Макс. 3 ppm |
| Железо | Макс. 15 ppm |
| Свинец | Макс. 2 ppm |
| Тяжелые металлы | Макс. 10 ppm |
| Хлор | Макс. 500 ppm |
| Сульфат | Макс. 500 ppm |
| Кальций | Макс. 40 ppm |
| Оксалаты | Макс. 100 ppm |
| Нерастворимое вещество | FCC VII |
| Ртуть | Макс. 1 ppm |
| Специфическое вращение | +8,0 - +9,2 |

**Анализ на сите:**  Менее 250 микрон 99,5%

Данный продукт соответствует спецификациям Европейской фармакопеи VIII, Кодексу BP, USP, NF и Европейской Директиве 231/2012.

Новелда, Январь 2014

*(подпись)*

Менеджер лаборатории

Перевела: Гамзатова З.А